Fasskühler

Außenmaße:
Breite:	675 mm
Tiefe:	500 mm
Höhe:	295 mm

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	270 g
Anschlusswert:	370 W / 230 V
Energieverbrauch:	4,23 kWh / 24h

Fasskühler-Maschinenaufsatz mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) lackiert 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
ergonomisch geformte und zu allen Seiten abgerundete schlagfeste Abdeckung 
Monoblock-Hochleistungs-Kühlsystem 
alle reinigungsrelevanten Komponenten sind servicefreundlich angeordnet

Hersteller:	NordCap
Typ:	Maschinenaufsatz FKM 1 PLUS