COOL-LINE-Tiefkühl-Lagerschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	625 mm
Höhe:	1876 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1170 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-18 bis -23 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	105 g
Anschlusswert:	210 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,33 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen: Edelstahl 
innen: weiß 
tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen 
1 selbstschließende Volltür, mit Aluminiumrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffmulde, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung 
PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm 
elektronische Steuerung 
manuelle Abtauung 
serienmäßig mit 7 festen Verdampferrosten, B x T in mm: 425 x 412 
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 465 x 160, jeweils bis 25 kg belastbar  
2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	RNX 400 GL