COOL-LINE-Schnellkühler/ Schockfroster

Außenmaße:
Breite:	760 mm
Tiefe:	725 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	640 mm
Tiefe:	400 mm
Höhe:	360 mm

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+90 bis +3 °Cbei 43 °C UT und 60 % RF:	+90 bis -18 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	749 W / 230 V

steckerfertiger Schnellkühler / Schockfroster mit Umluftkühlung
außen / innen: Edelstahl 1.4372
Innenraum für Aufnahme von GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm geeignet
Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 15 kg Ware / Zyklus
Kapazität Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C): 10 kg Ware / Zyklus
Türanschlag rechts, mittels separatem Umbaukit wechselbar
elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeiszyklus, automatischer
Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus
Isolierung bis zu 60 mm 
beschichteter Verdampfer
manualle Abtauung, Tauwasserverdunstung über Abwärme
serienmäßig mit Kerntemperaturfühler
4 höhenverstellbare Füße

Hersteller:	NordCap
Typ:	SKF 5 EASY