COOL-LINE-Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	734 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	945 mm

Innenmaße:
Breite:	610 mm
Tiefe:	480 mm
Höhe:	725 mm

Bruttoinhalt:	189 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-24 bis -14 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	44 g
Anschlusswert:	150 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,88 kWh / 24h

steckerfertig, statische Kühlung 
Außenverkleidung: pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
Innenbehälter: Kunststoff, weiß
manuelle Abtauung, Tauwasserablauf 
60 mm starke Isolierung
mechanische Steuerung
Thermometer
Griff mit integriertem Schloss 
serienmäßig mit 1 Korb
4 Lenkrollen

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKT 205