Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	720 mm

Temp.-Bereich:
:	0 bis +5 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	160 g
Anschlusswert:	900 W / 230 V

steckerfertiger Kühltisch mit statischer Kühlung 
2 Kühlauszüge für je 1 x GN 2/1 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 55 mm 
magnetische Türdichtung 
elektronische Steuerung mit Abtauprogramm 
manuelle Tauwasserentleerung 
verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Auftischgeräten 
serienmäßig mit 2 GN-Behältern 1/1-150 pro Schublade, aus Polycarbonat, B x T in mm: 325 x 530 
mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	HDCC 22 E