Schanktischabdeckung SAD 1950-2 CNS
Datenstand: 01.03.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	496195000 

- passend zu den Theken: Dublin, London, Prag
- 2 x Spülbecken, B x T in mm: 300 x 500 mit umlaufendem Wulstrand
- Tropfmulde, tiefgezogen, mit Lochplatte, Tiefe in mm: 300, Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, Ø in mm: 22, mit Siphon
- mit Ab- / Überlauf-Standrohrventil 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1950
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	50

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	45
Nettogewicht (kg):	40 

SONDERZUBEHÖR
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch
Mischbatterie Hochdruck, 2 Becken
Mischbatterie Niederdruck, 2 Becken
Standrohr Edelstahl, 1 1/2", H in mm: 250
Standrohr Edelstahl, 1 1/4", H in mm: 250