Weintemperierschrank

Außenmaße:
Breite:	668 mm
Tiefe:	773 mm
Höhe:	2000 mm

Bruttoinhalt:	470 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +18 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	60 g
Anschlusswert:	275 W / 

Weintemperierschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig fachgerechte Präsentation und Lagerung von bis zu 168 Norm-Bordeaux-Flaschen 0,75 l außen schwarz beschichtetes Stahlblech, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech innen schwarz beschichtetes Stahlblech  
Glastür aus Isolierglas mit Rahmenheizung, Anti-Beschlag- und UV-Schutz-Beschichtung, Magnetdichtung(en) und Edelstahl-Stangengriff Seitenwände aus Isolierglas mit UV-Schutz-Beschichtung Innenbeleuchtung mit vertikal angeordneten LED-Lichtsäulen Energiesparisolierung, 60mm
mit elektronischer Temperaturregelung, mittels Fernbedienung bedienbar automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis exakte Temperierung und konstante Innentemperatur auch während des Abtauzyklus

Hersteller:	NordCap
Typ:	VINO 470