Teilentsalzungsanlage

Außenmaße:
Tiefe:	200 Ø
Höhe:	380 mm

mengengesteuerte Teilentsalzungsanlage 
Kalzium- und Magnesium-Ionen, die an Karbonathärte gebunden sind, werden gegen Wasserstoff-Ionen ausgetauscht und sorgen für eine Reduzierung der im Wasser enthaltenen Karbonathärte. Die gesilberte Aktivkohle entnimmt unerwünschte negative Wasserinhaltsstoffe wie Chlor und verhindert Keimbildungen, die wichtigen Mineralien und Spurenelemente bleiben erhalten. 
Teilentsalzung mit gesilberter Aktivkohle 
Druckbehälter (GFK) bei Härtegrad 10° d (KH) bis 2.700 Liter
Durchflussleistung max. 1.000 Liter / h 
Wasserdruck max. 6 bar 

Hinweis:
Die Regeneration der Behälter erfolgt über einen Abhol- und Lieferservice. Serviceinfo finden Sie auf der Kartusche.  
Mit geringen laufenden Kosten lässt sich so langfristig eine professionelle Wasserqualität garantieren.

Abhol- und Lieferservice je Kartusche: 20,00 Euro
Regeneration / Kartusche: 62,00 Euro

Hersteller:	NordCap
Typ:	Fresh Mini

Sonderzubehör:
Meßbesteck Gesamt- u. Karbonhärte
Teststäbchen Karbonathärte
Anschlußset
Anschlußschlauch 1 m
Anschlußschlauch 1,5 m
Anschlußschlauch 2 m
Anschlußschlauch 2,5 m
Wasserzähler