COOL-LINE-Tiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	710 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1544 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -22 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	110 g
Anschlusswert:	510 W / 230 V

steckerfertig mit Umluftkühlung  
innen und außen aus CHR 1.4016 
Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken 
einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell 
Isolierung bis zu 75 mm stark 
selbstschließende Tür mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss 
Türanschlag rechts, wechselbar 
spezielle 3 Kammern Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer 
digitale Crio Smart Steuerung und HACCP Kontrolle 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas 
verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, rilsaniert und 3 paar Auflageschienen, CNS
Rosteinschub-Abstand in mm: 44 
sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm) 
wartungsfreier Kondensator

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 702 Base

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33

Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 702