COOL-LINE-Pizzatisch

Außenmaße:
Breite:	900 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1115 mm

Innenmaße:
Breite:	830 mm
Tiefe:	515 mm
Höhe:	500 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1080 mm
Bruttoinhalt:	260 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	70 g
Anschlusswert:	230 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,2 kWh / 24h

steckerfertig 
Umluftkühlung 
innen/ außen aus CNS 1.4301 
gekühlte Arbeitsplatte aus Granit 
Ausschnitt für 5 Behälter GN 1/6 bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten) 
auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer 
abgerundeter Boden 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
digitale Temperaturkontrolle 
selbstschließende Türen mit Magnetdichtung 
ein GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie  
vier justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	PT 9

Sonderzubehör:
GN 1/6 - 150
GN 1/6 - Deckel CNS
GN 1/6 - Deckel transparent, Polycarbonat