Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	940 mm
Tiefe:	816 mm
Höhe:	2050 mm

Ausstellfläche:	1,62 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	800 W / 230 V
Energieverbrauch:	13 kWh / 24h

steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
außen und innen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in grau (RAL 7038)
816 mm Bautiefe, 462 mm Fronthöhe, anbaufähig 
Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung für maximale Wareneinsicht, je 25 mm breit 
kundenseitige Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
innovatives SMARTFLEX*-System 
helle LED-Beleuchtung in weiß zur optimalen Ausleuchtung der Auslagen im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, 
gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung (Dixell), Digitalanzeige 
automatische Abtauung durch Kompressorstopp und automatischer Tauwasserverdunstung  
1 Bodenauslage, T in mm: 376 
serienmäßig 5 Regalböden, 3 Regalböden T in mm: 250, 2 Regalböden T in mm: 300, in Höhe verstellbar, beleuchtet

Hinweis:
*SMARTFLEX: patentiertes automatisches System zum Öffnen und Schließen der Türen mittels Bewegungssensor
(gewünschte Distanz zum Kunden und Geschwindigkeit der Öffnung ist individuell einstellbar)

Hersteller:	NordCap
Typ:	OBLIQUE TN 205-940 SFX