Impuls-Wandkühlregal MERCURY W 071 H 1424 M1
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	418622000 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden), 4000 K, gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 622, Fronthöhe in mm: 540
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	622
Höhe (außen):	1406

Breite (innen):	646 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	97 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	115
Anschlusswert (Elektro):	0,53 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,66
Energieverbrauch/ annum:	1701
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	160
Nettogewicht (kg):	110 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung MERCURY 071, in Standard-RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 071, 9 Unterteiler
Innenlackierung MERCURY 071, SONDER-RAL-Farbton
Innenlackierung MERCURY 071, in Standard-RAL-Farbton
Jalousie für MERCURY 071, abschließbar, CNS, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Jalousie für MERCURY 071, abschließbar, hellgrau, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Jalousie für MERCURY 071, abschließbar, weiß, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 071 / SLIM 071
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485