Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	500 mm
Tiefe:	467 mm
Höhe:	670 mm

Temp.-Bereich:
:	-15 bis -21 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	50 g
Anschlusswert:	130 W / 230 V

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, CNS-verblendete Züge 
tiefgezogener Innenkorpus ohne Schmutzfugen 
unterbaufähig durch Frontbelüftung 
Bauhöhe: 850 mm 
2 CNS-verblendete Züge, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en), je 20 kg verteilte Last, 
Nutzhöhe: obere Schublade 260 mm, untere Schublade 290 mm 
(wegen der Kompressorstufe nicht über die gesamte Tiefe) 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion 
manuelle Abtauung 
Schubladenmaße: oben B x T x H in mm: 450 x 450 x 260, unten B x T x H in mm: 450 x 280 x 290 
2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:
Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	OBERSTDORF 2 TK-2Z