COOL-LINE-Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	2225 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	825-880 mm

Innenmaße:
Breite:	1772 mm
Tiefe:	530 mm
Höhe:	589 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1070 mm
Bruttoinhalt:	553 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	95 g
Anschlusswert:	300 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,96 kWh / 24h

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
Sichtseiten innen/außen aus CNS, Rückwand verzinkt 
außen: CNS DIN 1.4301
innen: CNS DIN 1.4301
4 Türen, CNS-Griffleisten, Magnetdichtungen, selbstschließend
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
automatische Abtauung
höhenverstellbare Stellfüße, sockelfähig, Innenraum mit abgerundeten Ecken, je Türabteil 1 Tragrost

Hersteller:	NordCap
Typ:	KTM 4 - 4T GN 1/1

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS