Außenmaße:
Breite:	Ø 260 mm
Höhe:	540 mm

mengengesteuerte Teilentsalzungsanlage 
Druckbehälter (GFK) bei Härtegrad 10° d (KH): bis 15.000 Liter 
Durchflussleistung max. 1.000 Liter/h 
Wasserdruck max. 8 bar 
vollautomatische Steuerung 
Karbonathärte wird durch Bindung von Kalzium- und Magnesium-Ionen in freie Kohlensäure und Wasser überführt, dadurch wird der Salzgehalt des Wassers reduziert

Hersteller:	NordCap
Typ:	TE 20 Wasserenthärtungsanlage

Sonderzubehör:
Teststäbchen Karbonathärte
Leitfähigkeitsmessgerät
Anschlußschlauch 1 m
Anschlußschlauch 1,5 m
Anschlußschlauch 2 m
Anschlußschlauch 2,5 m
Anschlußset