Stopfer-Kühlaggregat

Außenmaße:
Breite:	880 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	390 mm

Kühlvolumen:	6,4 m³

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	0 bis +5 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	668 W / 230 V

Stopfer-Aggregat für den Kühlbereich, Deckeneinbaugerät 
außen verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Fernschalttafel mit 5 m Leitungsstrang, Steuerungen für Beleuchtung,
Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm 
Tauwasserauffangwanne, Heißgasabtauung 
Kapillarrohreinspritzung 
5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung und Türkontaktschalter 
Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz 
Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt

Hinweis:
Das Kühlaggregat ist auf Anfrage auch mit den Kältemitteln R 134a oder R 290 erhältlich.
Gerät entspricht der Richtlinie 97 / 23 CE (PED).

Hersteller:	NordCap
Typ:	SFM-006