Wandkühlregal EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M1
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701625 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile
- 6 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend, ergonomischer Griff (je Tür)
- 3 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 950, Fronthöhe in mm: 310
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: 60 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3810
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	2110

Breite (Korpus):	3750
Tiefe (Korpus):	950
Höhe (Korpus):	2060

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	4098 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Kältemittel-Füllmenge (g):	450
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	930
Nettogewicht (kg):	810 

SONDERZUBEHÖR
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 3750, frontseitig
Boden- und Frontgitter-Kit, für EURO PUKET 2 950-206 3750, H in mm: 95
Bodengitter-Kit, für EURO PUKET 2 950-206 3750
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Nachtrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Master
Nachtrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Slave (max. 3 x Slave)
Nachtrollo, manuell, für EURO PUKET 2 950-206 3750
Regalboden, für EURO PUKET 2 950-206 3750, T in mm: 500
Seitenteil (1), Panoramascheibe (links), für EURO PUKET 2
Seitenteil (1), Panoramascheibe (rechts), für EURO PUKET 2
Seitenwand, geschlossen, links, für Serie EURO PUKET 2
Seitenwand, geschlossen, rechts, für Serie EURO PUKET 2
Seitenwand, innen verspiegelt, links, für Serie EURO PUKET 2
Seitenwand, innen verspiegelt, rechts, für Serie EURO PUKET 2
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Edelstahl, frontseitig, eckig
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner für Bodenwanne, H in mm: 200
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zusammenbau-Kit, für Serie EURO PUKET 2
Zwischenseitenteil, Plexiglas, für Serie EURO PUKET 2, H in mm: 2060, zur Warentrennung innerhalb eines Gerätes, nicht zur thermischen Trennung bei Gerätekanalisierung verwendbar