Maschinenaufsatz

Außenmaße:
Breite:	675 mm
Tiefe:	500 mm
Höhe:	380 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	250 g
Anschlusswert:	510 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,07 kWh / 24h

Steckerfertiger Minikühlzellen-Maschinenaufsatz  für Serie MZ Power  
Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) lackiert, optional auch komplett aus CNS DIN 1.4301 
ergonomisch geformte und zu allen Seiten abgerundete schlagfeste Abdeckung 
Monoblock Hochleistungs-Kühlsystem 
elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
alle reinigungsrelevanten Komponenten sind servicefreundlich angeordnet

Hersteller:	NordCap
Typ:	Maschinenaufsatz FKM 3