Salamander

Außenmaße:
Breite:	765 mm
Tiefe:	593 mm
Höhe:	538 mm

Salamander als Tischgerät 
mit 3 Hochleistungs-Heizelementen 
3-seitig offen, höhenverstellbare Haube für die Regelung der Heizzone 
Edelstahl-Grillrost, entnehmbar zur besseren Reinigung  
elektronische Steuerung mit digitalem Display 
Garfunktion mit 1 oder 3 Heizelementen 
Warmhaltefunktion am Ende des Zyklus, per Programmierung einstellbar oder unabhängig von Programm wählbar 
Tellererkennung (Erwärmung ein-/ ausschaltbar), Zeiteinstellungsfunktion 
Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Überhitzung

Hersteller:	NordCap
Typ:	SEH 004 E