Wandkühlregal ONYX-T 1875 H1
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454703022 

- zur Kühlung und Präsentation von Obst und Gemüse
- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile
- 3 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend, ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 480
- Spiegel (oberhalb der Warenauslagen), schräg gestellt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt), Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 80 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Auch als Modell mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.  NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1935
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	2020

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	859 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 150
Anschlusswert (Elektro):	0,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,89
Energieverbrauch/ annum:	2515
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	470
Nettogewicht (kg):	370 

SONDERZUBEHÖR
LED-Beleuchtung, für Serie ONYX, Farbton: Weiß, für 3 x Etage, für 937 (1x), 1875 (2x)
Trenngitter für Regalauslage, T in mm: 350, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 80, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 350 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zusammenbau-Kit, für Serie ONYX
Zwischenseitenteil, Plexiglas, für Serie ONYX, H in mm: 2000