Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	1344 mm
Tiefe:	694 mm
Höhe:	867 mm

Innenmaße:
Breite:	1186 / 986 mm
Tiefe:	536 mm
Höhe:	688 / 438 mm

Bruttoinhalt:	426 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-18 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	203 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,9 kWh / 24h

steckerfertige Gewerbetiefkühltruhe mit statischer Kühlung, mit Glasschiebedeckeln 
außen / innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß  
Energiesparisolierung, bis zu 77 mm 
Thermostat verdeckt vor ungewolltem Zugriff montiert 
Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers, manuelle Abtauung 
Glasschiebedeckel mit hochwertigem Aluminiumrahmen und Vorbereitung für optional verfügbares Schloss 
serienmäßig mit 1 Satz Lenkrollen (4 Stk.), lose beigelegt 
Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

Hersteller:	NordCap
Typ:	NOVA 45

Sonderzubehör:
Steckschloss, komplett, mit 1 Schlüssel, für NOVA
Korb für NOVA /CUBE COMBI 22 bis 61, B x H in mm: 278 x 235
Glasaufbau NOVA 45 Speiseeis
Trenngitter für Korb 4429982