Rückbuffet-Unterbauschrank RBS 900-87-S
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4358702100 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 2 x Schiebetür, Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, 6 Kühlstufen einstellbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	900
Tiefe (außen):	515
Höhe (außen):	870

Breite (innen):	810
Tiefe (innen):	345
Höhe (innen):	720 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	191
Nettoinhalt (l):	183 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,50
Energieverbrauch/ annum:	913
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	lackiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	73
Nettogewicht (kg):	65 

SERIENZUBEHÖR
2 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, je Türabteil
4 x Füße, justierbar
Schloss