Fleischkühlvitrine QM 368 Fleischreifevitrine
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451570368 

- 1 x Glas-Drehtür, Sicherheits-Doppelverglasung, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, rosafarbig, UVC Lampe
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	558
Höhe (außen):	1820

Breite (innen):	508
Tiefe (innen):	368
Höhe (innen):	1490 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	293 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,75 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C 
Relative Luftfeuchtigkeit:	50 - 80 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	89
Nettogewicht (kg):	86