COOL-LINE-Kühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Höhe:	1630 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1160 mm
Bruttoinhalt:	310 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	120 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,378 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen: CHR 1.4016  
innen: weiß 
1 Volltür, mit Stangengriff, Türanschlag wechselbar 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
mechanisches Thermostat
automatische Abtauung 
mit 5 Tragrosten und 1 Bodenrost 
2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	C 31 INOX