Panorama-Kühl- / Tiefkühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	930 mm
Tiefe:	745 mm
Höhe:	2062 mm

Bruttoinhalt:	718 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-18 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	55 %
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	1250 W / 230 V

steckerfertige Panorama-Kühl- / Tiefkühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick 
multifunktionale Einsatzmöglichkeiten zur Tiefkühlung von Eisprodukten oder zur Kühlung von Snacks, Torten und Kuchen 
außen Konstruktion vollflächig schwarz, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet 
innen schwarz 
Tür mit Magnetdichtung und Griffleiste in der Standardausstattung, Türöffnung per Touch Pad optional im Sonderzubehör 
Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar 
ansprechende Warenausleuchtung durch 4 gekreuzt angeordnete LED-Lichtleisten, gesondert schaltbar 
Energiesparisolierung 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
geräuscharmer Laufbetrieb durch hermetischen Hochleistungskompressor 
Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glasetagen, B x T in mm: 734 x 509, bis zu 25 kg belastbar
sowie 1 Bodenetage, B x T in mm: 785 x 389, bis 18 kg belastbar 
4 Lenkrollen, die 2 vorderen Rollen sind feststellbar

Hinweis: 
Die Serie CRISTAL TOWER ist auch in der Ausführung WHITE erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CRISTAL TOWER 930 RV TB / TN BLACK

Sonderzubehör:
Halterung für Eis am Stiel, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43
Touch Pad Türöffnung
Halterung für 12 Cupcakes (35 x 35 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30
Halterung für 12 Cupcakes (45 x 45 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30