COOL-LINE-Kühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	1730 mm

Innenmaße:
Breite:	500 mm
Tiefe:	375 mm
Höhe:	1480 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1160 mm
Bruttoinhalt:	350 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	230 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,14 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen: weiß
innen: weiß
1 Glastür, mit Aluminiumrahmen, Türanschlag wechselbar
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
automatische Abtauung
serienmäßig 5 Tragroste (520 x 350 x 27 mm)

Serienzubehör:
5 

Hersteller:	NordCap
Typ:	CD 350 LED