COOL-LINE Vitrine

Außenmaße:
Breite:	1500 mm
Tiefe:	780 mm
Höhe:	1370 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +6 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	140 g
Anschlusswert:	367 W / 230 V

steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 5-seitigem Glaseinblick
geeignet für die Präsentation von Gebäck und Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
außen schwarz lackiert
innen Auslageflächen schwarz lackiert
mit heller LED Beleuchtung
automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
bedienseitig mit 2 Thermoschiebeglastüren
mit 3 gekühlten Glasetagen

Hersteller:	NordCap
Typ:	KRISTALL 150 UM