Elektro-Multifunktions-Konvektionsofen

Außenmaße:
Breite:	590 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	590 mm

Elektro-Multifunktions-Konvektionsofen
Funktionen: Umluft, Ober- und / oder Unterhitze, Auftauen, Grillen mit / ohne Umluft, Salamandergrillfunktion
außen: CHR 1.4016 
innen: CNS 1.4301 
Innenraum aus einem Stück gefertigt 
innenbelüftete Tür 
Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer 
Halogen-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung 
elektromechanische Steuerung mit Zeit-, Temperatur- und Funktions-Drehregler
serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 Blechen, B x T in mm: 429 x 345

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKF 423 M

Sonderzubehör:
***Blech, Aluminium, B x T x H in mm: 429 x 345 x 9 - KV7
***Adapterset für GN 2/3 - KPG23
***Rost für Snack Öfen - KG7
***Grillrost, CNS 1.4301, B x T in mm: 435 x 340 - KG7X
***Montageset für zwei Geräte übereinander - EKKM423
***Untertisch für EKF 423 - EKTS423
***Untertisch für EKF 423 mit Rollen - EKTRS423
***Stapelkit für 2 x EKF 423 - EKT423D
***Gärschrank 8 x 429 x 345 mm - EKL823