Wärmeregal SCARLET 071 SLIM CNS
Datenstand: 28.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863507110CNS 

- geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- 2 x Halogen-Wärmebrücke (250 W je Brücke) (unter der Decke und jedem Regalboden)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Hauptschalter 
 
Hinweis:
Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	1855

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	337
Nettoinhalt (l):	162 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
3 x Regalboden
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Drehtür für SCARLET 071 SLIM, frontseitig, 1 Drehtür, optional mit Schloss, bitte Türanschlag angeben
Glastüren für SCARLET 071 SLIM, rückseitig, zum rückseitigen Beschicken des Regals
LED-Displayaufsatz, beleuchtet, für SCARLET 071 SLIM
Panoramaseitenteil, für Serie SCARLET SLIM
Rollensatz, für Serie SCARLET SLIM
Tablettrutsche, für SCARLET 071 SLIM
Volltüren für SCARLET 071 SLIM, rückseitig, CNS, zum rückseitigen Beschicken des Regals
Volltüren für SCARLET 071 SLIM, rückseitig, weiß, zum rückseitigen Beschicken des Regals