Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	435 mm
Tiefe:	505 mm
Höhe:	2013 mm

Innenmaße:
Breite:	357 mm
Tiefe:	362 mm
Höhe:	1410 mm

Bruttoinhalt:	182 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	50 g
Anschlusswert:	200 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,2 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech 
robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe 
beleuchtetes Werbe-Display 
1 selbstschließende  Drehtür
LED-Innenbeleuchtung im Türrahmen, separat schaltbar 
mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer 
Energiesparisolierung, 45 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 4 Tragrosten und Bodenrost 
2 justierbare Stellfüße und 2 Rollen

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 175 G-SP