Kühlzelle mit Paneelboden NC-80 120-300-220
Datenstand: 01.08.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	535080123022 

- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch, Gemüse und Getränken
- modulares Paneelsystem, Segmentbauweise, Nut-Feder-Prinzip, Montage ohne Schrauben oder Silikon
- 1 x Volltür, Offenstellung bei 100°, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 580 x 1845
- Grundausstattung ohne Kälteaggregat
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Boden aus Edelstahlblech, rutschhemmend, Unterseite verzinkt, Stärke in mm: 1,0 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Anlieferung zerlegt. Regale / Innenausstattung nicht im Lieferumfang enthalten. Der Boden ist nicht für den Rollwagenverkehr ausgelegt. Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	3000
Höhe (außen):	2200

Breite (innen):	1040
Tiefe (innen):	2840
Höhe (innen):	2040 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 bei 43 °C UT und 55% RF 

VERKLEIDUNG
außen:	galvanisiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Kühlaggregat NC-GN 5175, für Innenvolumen von 5,1 bis 7,5 m³
Lamellenvorhang für NC-80 Kühlzellen, mit einer Breite in mm: 1200
Rampe für NC-80 Kühlzellen