Speiseeisvitrine ONESHOW-DT FREE LARGE
Datenstand: 01.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4535109601706 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis sowie Kuchen oder Konditoreiprodukten
- Sicherheitsglas-Hebescheibe (bedienseitig), Front- und obere Scheibe beheizt
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Mineralwerkstoff (Solid Surface), weiß
- LED-Innenbeleuchtung (unter der Arbeitsfläche und an der Front), 5700 K (Kaltweiß)
- integrierter Bodenablauf, Ø in mm: 25
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- Umschaltfunktion zwischen Tief- / Kühlung für Speiseeis / Kuchen
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach im Unterbau, untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt), Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Lamellenverdampfer
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Bei Verkleidung des Geräts ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Lieferung mit Halterungen für eckige Eisschalen (Standard). Auch mit Halterungen für runde Schalen werkseitig gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1705
Tiefe (außen):	740
Höhe (außen):	960

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	402
Nettoinhalt (l):	102 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	21,99
Energieverbrauch/ annum:	8026
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Speiseeis: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	Konditoreiprodukte: 1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, matt lackiert, RAL 9003 (Signalweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	280 

SONDERZUBEHÖR
Eisschale 3,0 l rund, Ø x H in mm: 154 x 160
Eisschale 5,0 l breit, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für PANAVISION, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43