Frischwarentheke ELECTA EC100, L 1875, R290, M2, Nachtrollo
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48981001875111 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gewölbt, mit Hebemechanismus, hochklappbar, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), T in mm: 160, gesondert schaltbar
- Stapelgrenze in mm: bis 170
- elektronische Steuerung
- Wow Touch Control, Digitalanzeige, Lichttaste (Steuerungspanel)
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Lieferung ohne Tauwasserschale (Sonderzubehör)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter, Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, Energiesparlüfter 
 
Hinweis:
Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1190
Höhe (außen):	1254

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3341 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblende kunststoffbeschichtet, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	285
Nettogewicht (kg):	290 

SONDERZUBEHÖR
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 1875
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 1875
Kanalisierungskit, Serie ELECTA
Schneidbrett, Serie ELECTA
Seitenteil, 30mm, glatt, Serie ELECTA
Seitenteil, 70mm, abgesetzt, Serie ELECTA
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 1875
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 1875
Waagenhalter, Serie ELECTA
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ELECTA
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ELECTA
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ELECTA