Speisenausgabe TIFFANY 6 M HOT
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	455470350 

- für GN 1/1-65
- elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz, 4 Wärmestrahler
- elektronische Steuerung
- LCD-Touchscreen 
 
Hinweis:
Die Geräte der Serie sind untereinander in der jeweils passenden Größe kombinierbar. Jeweils 2 beliebige Geräte der Serie können Rücken an Rücken gebaut werden und ergeben ein komplettes Inselelement. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2281
Tiefe (außen):	750
Höhe (außen):	1555

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	30 bis 90 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Glas-Keramikfeld 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	173 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1130 x 200 x 10
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1130 x 200 x 10 und 1340 x 200 x 10
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1340 x 200 x 10