Speiseeisvitrine KALEIDO 2.0 H135-120 IAT
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531201351201 

- durch die Funktionen Dual Temperature (Tiefkühlung | Kühlung) und Dual Zone (getrennt regelbare Bereiche) einsetzbar für Speiseeis|Speiseeis, Speiseeis|Kuchen, Kuchen|Kuchen
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, angeschrägt, beheizt, nach oben aufklappbar, servounterstützt
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Mineralwerkstoff (Solid Surface), weiß
- LED-Innenbeleuchtung
- kundenseitig 11° angeschrägte Warenauslage
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Dual-Temperature: Das Gerät kann zwischen Speiseeistiefkühlung und Konditoreikühlung umgeschaltet werden, Dual-Zone: zwei getrennt voneinander regelbare Zonen für unterschiedliche Temperaturen im Parallelbetrieb
- IAT - ISA Adaptive Technology: automatisierte Leistungsüberwachung, passt die Leistung des Gerätes an die Umgebungsbedingungen an, Möglichkeit zur Fernüberwachung per Verbindung zur ISA Cloud (zusätzliche Kosten können anfallen)
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Frontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Frontdekore sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). Auf Anfrage auch als Version mit Dual Zone Funktion (zwei getrennt regelbare Temperaturbereiche im Parallelbetrieb) gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1182
Tiefe (außen):	1198
Höhe (außen):	1362

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	824
Nettoinhalt (l):	147 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis 10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, matt lackiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	346