Vorratsbehälter R 300 (406 kg)
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413300300024 

- zur Kombination mit den Eisbereiterlinien der Serien SPN und SVD
- Entnahmedeckel, isoliert, Rahmendichtung, Edelstahlscharniere, senkrecht feststellbar
- Edelstahl-Leitblech
- Abflussrohr, flexibel 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1237
Tiefe (außen):	868
Höhe (außen):	1274

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	97
Nettogewicht (kg):	73