MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PD 72.72
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493072072200-I 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Edelstahl-Ofenklappe mit Sicherheitsglas, nach unten abklappbar, Edelstahl-Griff, federgestütztes Türöffnungssystem
- Innenbeleuchtung (Backkammer), Halogenlampe, stoßgeschützt eingebaut
- 2 x Backkammer, verstärkte Heizelemente (unterhalb des Schamottsteinbodens)
- mechanische Steuerung
- Steuerung für Start / Stopp, Licht, Thermostat, Temperaturfühler je Kammer 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Abdeckhaube und Untergestell (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	988
Tiefe (außen):	1152
Höhe (außen):	660

Breite (innen):	720
Tiefe (innen):	720
Höhe (innen):	140 | 140 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	12,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	6,00 kWh / Betriebsstunde 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	50 bis 380 °C 
 	für Reinigung bis zu 450 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	198
Nettogewicht (kg):	182 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckhaube, für iDeck 72.72
Backblechtragschiene (2 Stk.), für iDeck 72.72, geeignet für Gärschrank und Untergestell
Gärschrank, für iDeck 72.72, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 14 x Backblech 600 x 400 mm, mit 5 Paar Backblechtragschienen (max. 7 Paar), 1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, bis 65 °C, B x T x H in mm: 988 x 947 x 1000, mit Rädern
Haube mit Motor, für iDeck 72.72, 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, B x T x H in mm: 988 x 1252 x 536
Stapelkit, für iDeck PM 72.72, für zwei Backkammern übereinander, H in mm: 100
Untergestell, für iDeck 72.72, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 10 x Backblech 600 x 400 mm, mit 3 Paar Backblechtragschienen (max. 5 Paar), B x T x H in mm: 988 x 947 x 710, mit Rädern
Untergestell, für iDeck 72.72, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 18 x Backblech 600 x 400 mm, mit 5 Paar Backblechtragschienen (max. 9 Paar), B x T x H in mm: 988 x 947 x 1010, mit Rädern