Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI-S XL
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	40580100 

- 1 x Volltür, Türalarm, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (in der Kopfblende)
- Gittergestelle zur Aufnahme von Flaschen mit aufgesetztem Ausgießer und Gläsern, Breite in mm: max. 417
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, Touch-Bedienfeld, Super-Frost-Funktion, erhöht die Leistung im Gefrierabteil um nicht gefrorene Ware schneller herunterzukühlen., Alle Komponenten sind für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15°C ausgelegt 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	550
Tiefe (außen):	607
Höhe (außen):	680

Tiefe bei geöffneter Tür:	1106

Breite (innen):	413 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	75 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,45
Energieverbrauch/ annum:	163 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	SN-T (+10 bis +43 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, verzinkt, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0