COOL-LINE Tiefkühlschrank TKU 715
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	43511706 

- für GN 2/1
- 15 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 44
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, Schloss, CNS-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	740
Tiefe (außen):	830
Höhe (außen):	2010

Breite (innen):	533
Tiefe (innen):	700
Höhe (innen):	1400 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	520
Nettoinhalt (l):	473 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90
Anschlusswert (Elektro):	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,19
Energieverbrauch/ annum:	2623
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-24 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	153
Nettogewicht (kg):	148 

SERIENZUBEHÖR
3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost, für KU / TKU 715 zum Einschub auf die Auflagerippen in den Seitenwänden