Warmhalteschrank HHT 052 K
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437036052 

- für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- zum Warmhalten von Speisen
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheizfunktion, Temperaturregelung, Warmhaltefunktion, automatischer Warmhaltezyklus, Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten, manuelle Tastensperre, WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	740
Tiefe (außen):	840
Höhe (außen):	787

Tiefe bei geöffneter Tür:	1440

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät (fahrbar) 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	51 

SONDERZUBEHÖR
1-Punkt-Kerntemperaturfühler
Türanschlagwechsel, für Serie HHT, ab Werk wechselbar
WLAN-Schnittstelle