Kühl- | Tiefkühlkombination KTKI 185 BLACK
Datenstand: 22.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435895185 

- zum Einsatz in Metzgereien, Supermärkten, Lebensmittel- oder Tiernahrungsgeschäften
- zur Kühlung und Tiefkühlung von verpackten Lebensmitteln
- "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Lüftergeschwindigkeit regelbar
- Glasschiebedeckel, gewölbt, Griff (pro Deckel)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer
- Umschaltfunktion zwischen Tief- / Kühlung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach rechts unten, abnehmbares Gitter 
 
Hinweis:
Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1856
Tiefe (außen):	858
Höhe (außen):	890

Breite (innen):	1720
Tiefe (innen):	720
Höhe (innen):	627 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	786
Nettoinhalt (l):	500 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,89 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,56
Energieverbrauch/ annum:	1664
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlung: -1 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	Tiefkühlung: -24 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	150