Flaschenkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1990 mm

Innenmaße:
Breite:	505 mm
Tiefe:	462 mm
Höhe:	1742 mm

Bruttoinhalt:	399 l

Temp.-Bereich:
:	2 bis 10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	85 g
Anschlusswert:	235 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,9 kWh / 24h

steckerfertiger Glastürkühlschrank mit Umluftkühlung
außen schwarz lackiert
innen pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz
rahmenlose Glastür für maximalen Einblick, Schloss
energiesparende LED-Innenbeleuchtung
mechanischer Regler
automatische Abtauung
serienmäßig mit 5 Lochblechen, schwarz lackiert
mit 2 Stellfüßen und 2 Rollen

Hersteller:	NordCap
Typ:	SCU 1425