COOL-LINE-Kühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	1450 mm

Innenmaße:
Breite:	524 mm
Tiefe:	453 mm
Höhe:	1238 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1160 mm
Bruttoinhalt:	290 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	54 g
Anschlusswert:	200 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,471 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen: weiß
innen: weiß
1 Glastür, mit Aluminiumrahmen, Türanschlag wechselbar
energiesparende LED-Innenbeleuchtung
automatische Abtauung
serienmäßig 5 Tragroste (520 x 350 x 27 mm)

Serienzubehör:
5 

Hersteller:	NordCap
Typ:	CD 290 LED