Speisenausgabe

Außenmaße:
Breite:	2281 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	1549 mm

Temp.-Bereich:
:	+30 bis +90 °C
Anschlusswert:	Heizplatten 1800 W / 230 VAnschlusswert:	Halogenstrahler 4 x 300 W / 230 V

warme Speisenausgabe 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Glaskeramik-Feld für GN-Behälter mit einer Höhe von mindestens 20 mm, maximal 65 mm 
elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz 
4 Wärmestrahler 
LCD-Touch-Display

Hersteller:	NordCap
Typ:	TIFFANY 6 M HOT

Sonderzubehör:
Tabellenrutschen-Kit 2x1130x200x10, TIFFANY 6
Tabellenrutschen-Kit 2x1340x200x10, TIFFANY 6
Tabellenrutschen-Kit 1x1130 und 1x1340x200x10, TIFFANY 6