Backwarenkühlschrank BKU 520
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45841600400 

- für EN 600 x 400 mm
- zur Kühlung und Lagerung von Backwaren
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, Boden diamantgeschliffen, integrierter Bodenablauf
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende), Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Service-Alarm, akustische / optische Anzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), aufklappbare Frontblende, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	620
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	2040

Tiefe bei geöffneter Tür:	1350

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	521
Nettoinhalt (l):	352 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,1
Energieverbrauch/ annum:	402
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Monostruktur 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	135
Nettogewicht (kg):	120