Gewerbetiefkühlschrank TK 150 I
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405315010 

- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen
- Arbeitsplatte, abnehmbar
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Türalarm, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, grau (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Touch-Bedienfeld, akustische und optische Alarmfunktion, Super-Frost-Funktion, erhöht die Leistung im Gefrierabteil um nicht gefrorene Ware schneller herunterzukühlen., Smart-Monitoring über optionales SmartModule möglich, digitale Temperaturanzeige (in der Tür, außen)
- manuelle Abtauung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. Auch als "Side by Side"-Einheit mit 30 mm Abstand oder Verbindungsrahmen (Sonderzubehör) planbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	648
Höhe (außen):	852

Tiefe bei geöffneter Tür:	1162

Breite (innen):	420
Tiefe (innen):	370
Höhe (innen):	610 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	101
Nettoinhalt (l):	60 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,63
Energieverbrauch/ annum:	230 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-26 bis -9 °C 
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	39