Speisenausgabe

Außenmaße:
Breite:	1601 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	1549 mm

Temp.-Bereich:
:	+30 bis +90 °C
Anschlusswert:	Heizplatten 1200 W / 230 VAnschlusswert:	Halogenstrahler 3 x 300 W / 230 V

warme Speisenausgabe 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Glaskeramik-Feld für GN-Behälter mit einer Höhe von mindestens 20 mm, maximal 65 mm 
elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz 
3 Wärmestrahler 
LCD-Touch-Display

Hersteller:	NordCap
Typ:	TIFFANY 4 M HOT

Sonderzubehör:
Tabellenrutschen-Kit 2x790x200x10, TIFFANY 4/6
Tabellenrutschen-Kit 2x1000x200x10, TIFFANY 4
Tabellenrutschen-Kit 1x790 und 1x1000x200x10, TIFFANY 4