Impuls-Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 1250 M2
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454700147512502 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, eckig, Rückwand geschlossen, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 490
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt), Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 80 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Auch als Modell mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.  NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	1500

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	336 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 150
Anschlusswert (Elektro):	2,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	22,89
Energieverbrauch/ annum:	8354
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	315
Nettogewicht (kg):	290 

SONDERZUBEHÖR
Kanalisierung-Kit, für Serie ONYX SV 700-1475
LED-Beleuchtung, für ONYX SV 700-1475 1250, Farbton: Kaltweiß, 4000 K, für 3 x Etage
Nachtrollo, manuell, für ONYX SV 700-1475 1250
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), geschlossen, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), innen verspiegelt (links), für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), innen verspiegelt (rechts), für Serie ONYX SV 700-1475
Warenstopper, Plexiglas, für ONYX SV 700-1475 1250, H in mm: 30