Speiseeisvitrine KALEIDO 2.0 H135-120
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531201359991 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, angeschrägt, beheizt, nach oben aufklappbar, servounterstützt, Seitenteile im Chromstahl-Look, pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Mineralwerkstoff (Solid Surface), weiß
- LED-Innenbeleuchtung, ohne störende Wärmeentwicklung
- kundenseitig 11° angeschrägte Warenauslage
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Frontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Frontdekore sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1180
Tiefe (außen):	1195
Höhe (außen):	1375

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	824
Nettoinhalt (l):	147 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	23,90
Energieverbrauch/ annum:	8726
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, matt lackiert, Frontblende in rot, obere Frontblende und Seitenteile in RAL 9003 (Umbragrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	346 

SONDERZUBEHÖR
Frontpaneel Alicrite 120
Frontpaneel Pelle Struzzo 120
Frontpaneel Rosso Lacca 120
Frontpaneel Vetro Nero 120
LED- Bodenbeleuchtung 120
Lichtpaneel Frontseite 120, mit Farbwechsel
Rollenkit Modell 120
rechte Portionierspüle, mit Wasserhahn