Elektro-Kombi-Ofen

Außenmaße:
Breite:	790 mm
Tiefe:	752 mm
Höhe:	504 mm

Elektro-Kombiofen (Umluft) mit Dampffunktion 
außen: CHR 1.4016 
innen: CNS 1.4301 
Innenraum aus einem Stück gefertigt 
innenbelüftete Tür 
Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer 
Halogen-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung 
elektromechanische Steuerung, Wasserdampfeinstellung in 5 Stufen 
serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 3 Blechen / -Rosten EN 600 x 400 mm

Hinweis:
Der Direktwasseranschluss (3/4 Zoll) befindet sich an der Rückseite des Gerätes.
Dieser Wasseranschluss ist nicht erforderlich, wenn der zugehörige Wassertank und das Pumpenkit genutzt werden (beides Sonderzubehör).

Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKF 364 UD

Sonderzubehör:
***Blech, EN 600 x 400 mm, Aluminium, H in mm: 20 - KT9P/A (Lot: 6 pcs.)
***Blech, Aluminium, perforiert - KTF8P/A (Lot: 6 pcs.)
***Blech, EN 600 x 400 mm, Aluminium, perforiert, gewellt, 5 Reihen - KTF9P (Lot: 6 pcs.)
***Grillrost, EN 600 x 400 mm, verchromt - KG9P
***Grillrost, EN 600 x 400 mm, gewellt - KG5CPX (Lot: 6 pcs.)
***Untertisch für EKF 411 / 464 - EKTS411
***Untertisch für EKF 411 / 464 mit Rollen - EKTRS411
***Tisch zum Stapeln von 2 EKF 411 / 311 / 464 / 364 Öfen - EKT411D
***Gärschrank - EKL864
***Gärschrank mit Rollen - EKL864R
***Luftstromreduzierscheibe - EKRPA/A
***Wassertank - EKSA
***Satz Pumpe mit Schlauch und Filter - KKPU
***Montageset für zwei Geräte übereinander - EKKM4